附件2
市交通运输局2021年拟实施重点工程项目情况表
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	工程总投资
	资金来源
	2021年工作进度
	支出计划

	
	
	
	
	上级政策资金
	债券
资金
	市级
财政
	社会
资本
	国投
公司
	
	

	1
	大莱龙铁路莱州北站站前广场及通站路建设工程
	人行铺装广场、公交首末站及停车场、出租车停车场、社会车辆停车场、出租车送站落客泊位、社会车送站落客泊位、绿化及景观、配套房屋等，通站路起点接县道X042凤西线，沿现有生产路向西行进1公里后折向西北，接入站前广场场内道路。目前通站路已按照28米宽完成了征地拆迁手续。本次规划设计路线全长1.21公里，按照双向四车道二级公路技术标准建设，主路面宽16米、两侧各设置2米宽的人行道、4米宽的绿化带。
	5000
	
	
	
	
	5000 
	公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。
	140.00 

	2
	潍烟高铁莱州站站前广场及通站路建设工程
	建设面积约为10万平方米，包括广场、游客集散中心、落客平台、风雨长廊、公交车站场、出租车站场、社会车辆停车场。地下车库总面积拟设2万平方米，拟设停车位500个。通站道路4.8公里（双向六车道建筑宽度34米，3米人行道+3米非机动车道+3*3.5米机动车道+1米隔离栏+3*3.5米机动车道+3米非机动车道+3米人行道）。
	30000
	
	
	
	
	30000 
	公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。
	1000.00 
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	债券
资金
	市级
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	社会
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	3
	大莱龙铁路扩能改造项目
	全线电气化改造、正线轨道加强、路基边坡病害防治、人口较为稠密局部区段实施线路封闭及平改立工程，沿线开设莱州南站（沙河镇留车村）、莱州北站（城港路街道大原二村）、朱桥站（朱桥镇可门大王家村）三个站场，莱州北站办理客运业务。
	112000
	
	
	
	112000 
	
	
	

	4
	环渤海潍烟高铁项目
	莱州段全长62.31公里，在文峰路街道槽碾村西北侧设莱州站，途经文峰路街道、文昌路街道、土山镇、沙河镇、虎头崖镇、程郭镇、平里店镇、驿道镇、朱桥镇等9个镇街，用地面积约3243亩。2021年，根据上级要求，积极配合潍烟高铁（莱州段）项目推进，按时完成用地红线以外、环保红线以内相关协议及各类法律文书签订，用地交付及征地拆迁工作。同时，按照上级工程施工投资计划，积极配合施工单位开展桩基、桥梁、路基等工程建设。
	1160000
	
	
	
	1160000 
	
	
	

	5
	莱州港10号泊位建设项目
	将10#泊位由5万吨级油品泊位改造为12万吨级油品泊位，主要装卸原油、燃料油、成品油等货种，设计年通过能力480万吨。
	8236.26
	
	
	
	8236.26 
	
	完成工程设计及泊位改造。
	8236.26 

	6
	北苑西路建设工程
	全长约5公里，规划道路全宽49米，按照双向六车道一级公路技术标准建设，同时兼顾城市道路功能，将水、电、暖、照明等一体化设计、施工。由于受土地指标的限制，该工程先按照路面23米建，河套水库大桥、上跨引黄渠、下穿大莱龙铁路等结构物按照49米全宽设计施工。
	30000
	
	
	
	
	30000 
	公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。
	300.00 

	序号
	项目名称
	主要建设内容
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	上级政策资金
	债券
资金
	市级
财政
	社会
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	国投
公司
	
	

	7
	海港线建设工程
	全长6.3公里，采用双向4车道二级公路标准，同时兼顾城市道路功能，将水、电、暖、照明等一体化设计、施工；主要控制点有南阳河桥、上跨引黄渠桥、上跨大莱龙铁路。
	8000
	
	
	
	
	8000 
	公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。
	100.00 

	8
	金仓街道产业园至三城线道路改建工程
	路线分为南北两条，全长4.1公里，按照双向四车道一级公路标准设计、施工。路面宽度为20米，道路两侧设路缘石，路缘石外侧各5m绿化带。
	4500
	
	
	
	
	4500.00 
	公开招投标，确定咨询单位；完成项目立项，图纸设计。争取开工建设。
	200.00 

	9
	土山大桥改建工程
	按照公路一级设计，全长127米，宽11米。为先张法预应力混凝土板桥、灌注桩基础。
	700
	350.00 
	
	350.00 
	
	
	完成工程建设并通车
	500.00 

	10
	莱战线路旺至夏土线段改建工程
	莱战线路旺至夏土线段改建工程北起路旺大街北夏沙线路口，南至夏土线，路线全长3.5公里，路面宽度10-20米，其中路旺大街1.4公里为沥青混凝土路面，三合土基层，设计标准低，路旺大街以南2.1公里为2008年修建。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资2000万元。
	2000
	300.00 
	
	1700.00 
	
	
	完成工程建设并通车
	1200.00 
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	11
	夏沙线
	夏沙线夏邱大街至白沙桥段改建工程北起大厦桥，南至夏邱大街，路线全长3.1公里，路面宽度7米，原路面为2009年夏邱镇政府修建的20厘米水泥混凝土，设计标准低。由于超载车辆的增多及设计服务年限到达，路面损坏严重，服务水平下降，计划予以大修。总投资800万元。
	800
	300.00 
	
	500.00 
	
	
	
	480.00 

	12
	莱青高速项目
	莱青高速公路北起莱州东，南至青岛即墨，途径莱州市、平度市，初步方案全长115.5公里（其中莱州境内30.87公里，连接线北苑路东延5公里，主线25.87公里），设互通立交6处（一般服务型互通立交3处，枢纽互通立交3 处；其中在莱州市设置综合立体枢纽立交1处在程郭镇高郭村，服务型互通立交1处在郭家店镇与小莱线相交），估算投资115亿元。为加快莱州至青岛高速公路的进度，2021年计划于青岛方面对接，2021年启动工程预可研、可研、环评等前期立项手续。
	1000
	
	
	1000.00 
	
	
	确定路线廊道，积极青岛方面对接，配合青岛方面适时开展工程前期工作。
	1000.00 

	13
	S218三城线莱州绕城段改建工程
	项目起点位于莱州市东大原村东北的S218三城线上，终点位于杏园村东南与S218相接，线路全长23.752公里。路基宽度26米，采用双向四车道，设计速度为100公里/小时，项目投资估算为11.62亿元。
	116200
	
	
	
	
	115660.80 
	完成行业审查，开展工程立项前的各项支持文件的编制。
	539.20 

	合       计
	1478436.26
	950
	0
	3550
	1280236.26
	193160.8
	0
	13695.46
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